		기관 CI 또는 LOGO 삽입
반도체 교육장비 지원사업 장비구축계획서
2024. X. X.
기 관 명

						목 차

교육장비의 개요	4

교육장비명	4

교육장비 분류	5

교육장비 용도	6

교육장비 사양 및 모델	7

교육장비의 필요성	8

교육장비의 차별성	9

교육장비의 혁신성 및 수용력	9

기존 교육장비와의 차별성	10

교육장비 도입의 적정성	11

교육장비 구축 및 운영 계획	13

교육장비 구축 환경	13

나. 교육장비 운영 재원	15

다. 교육장비 운영인력 현황	15

교육장비의 활용 계획	17

교육장비의 활용계획	17

과제(사업) 종료 후 활용계획	17

교육장비의 구축에 따른 기대효과	18

장비구축계획서 작성 절차 및 참여인력	19

[붙임] 1. 연구시설·장비 구입 또는 임차 활용계획서	20

교육장비의 개요

※ 장비명(국문, 영문), 장비분류, 장비용도, 장비사양 및 모델명 등

가. 장비명

한글 장비명 (장비의 국문 명칭을 기재)
영문 장비명 (장비의 영문 명칭을 기재) ※영문 약어를 기재할 경우, 풀네임도 함께 기재 요망

※ 장비명은 교육시설･장비의 전주기관리체계에서 핵심 Keyword로 활용되므로, 범용적･표준적 어휘로 표기

[예시 1]

한글 장비명 (장비의 국문 명칭을 기재)	고감도 삼중 사중극자 액체크로마토그래피 ○○○
영문 장비명 (장비의 영문 명칭을 기재) ※영문 약어를 기재할 경우, 풀네임도 함께 기재 요망	High Sensitive Triple Quadrupole ○○/○○ System

[예시 2]

한글 장비명 (장비의 국문 명칭을 기재)	ESS용 리튬이차전지 ○○○○○장치
영문 장비명 (장비의 영문 명칭을 기재) ※영문 약어를 기재할 경우, 풀네임도 함께 기재 요망	○○○○ ○○○○○○ for Energy Storage Systems with Lithium Batteries

나. 장비분류

분류1 (기술 분야) (해당란에 ‘○’표시)	기초과학	생명		해양	우주·천문		에너지		환경	기계부품소재		정보전자통신
분류2 (시설장비표준분류) (해당란에 ‘○’표시)	광학‧전자 영상장비	화합물 ·전처리 분석 장비		기계가공‧ 시험장비	전기‧전자 장비		데이터 처리장비		물리적 측정 장비	임상의료 장비		환경조성‧ 사육시설
분류3 (중점투자분야) (해당란에 ‘○’표시)	주력 기간산업 기술 고도화		신산업 창출 핵심기술개발 강화			글로벌 이슈 대응 교육개발 추진		국가주도기술 핵심역량 확보			기초과학‧융합기술 교육개발 활성화

[예시 1]

분류1 (기술 분야) (해당란에 ‘○’표시)	기초과학	생명		해양	우주·천문		에너지		환경	기계부품소재		정보전자통신
										○
분류2 (시설장비표준분류) (해당란에 ‘○’표시)	광학‧전자 영상장비	화합물 ·전처리 분석 장비		기계가공‧ 시험장비	전기‧전자 장비		데이터 처리장비		물리적 측정 장비	임상의료 장비		환경조성‧ 사육시설
				○
분류3 (중점투자분야) (해당란에 ‘○’표시)	주력 기간산업 기술 고도화		신산업 창출 핵심기술개발 강화			글로벌 이슈 대응 교육개발 추진		국가주도기술 핵심역량 확보			기초과학‧융합기술 교육개발 활성화
	○

[예시 2]

분류1 (기술 분야) (해당란에 ‘○’표시)	기초과학	생명		해양	우주·천문		에너지		환경	기계부품소재		정보전자통신
	○
분류2 (시설장비표준분류) (해당란에 ‘○’표시)	광학‧전자 영상장비	화합물 ·전처리 분석 장비		기계가공‧ 시험장비	전기‧전자 장비		데이터 처리장비		물리적 측정 장비	임상의료 장비		환경조성‧ 사육시설
		○
분류3 (중점투자분야) (해당란에 ‘○’표시)	주력 기간산업 기술 고도화		신산업 창출 핵심기술개발 강화			글로벌 이슈 대응 교육개발 추진		국가주도기술 핵심역량 확보			기초과학‧융합기술 교육개발 활성화
											○

다. 장비용도

장비용도 분류 (해당란에 ‘○’표시)	시험	분석	교육	계측	생산	기타(직접 기재)
			○
장비용도 설명 (구체적인 용도 기술)	○ -

[예시 1]

장비용도 분류 (해당란에 ‘○’표시)	시험	분석	교육	계측	생산	기타(직접 기재)
	○
장비용도 설명 (구체적인 용도 기술)	□ 장비 주요용도 - ESS용 리튬이차전지 ○○○○○(△△시험, △△시험, △△시험) 및 시험인증 - ESS용 리튬이차전지 단전지 ○○○○○(△△시험) 및 시험인증 - ESS용 리튬이차전지 모듈 ○○○○○(△△시험) 및 시험인증 - ESS용 리튬이차전지 모듈/팩 ○○○○○(△△, △△) 및 시험인증 - ESS용 리튬이차전지 시스템 고효율기기 인증시험

[예시 2]

장비용도 분류 (해당란에 ‘○’표시)	시험	분석	교육	계측	생산	기타(직접 기재)
		○
장비용도 설명 (구체적인 용도 기술)	○ 혼합구조로 인해 다른 질량분석기 보다 혼합물에서 특정분자량을 갖는 물질 선택에 우수하고, 선택된 분자를 질소분자와 충돌로 화학구조를 깨어, 깨어진 조각들의 정확한 분자량 측정으로 이들의 구조를 유추할 수 있는 장비임

라. 장비사양 및 모델명

※ 교육목적 달성을 위해 적합한 구성(Specification) 및 성능(Performance)의 장비인지 기술

핵심 요구 성능 (핵심적인 요구 성능 기술. 예 : 해상도 OOO이상 등)	○ -
상세사양 (주장비, 부대장비 등 신청 장비에 대한 상세사양을 기술)	○ -
제작사 및 모델명 (입찰예정이면 표에 칸을 추가하여 제작사 및 모델명을 2개 이상 작성)	제작국가명	제작사명	모델명

[예시]

핵심 요구 성능 (핵심적인 요구 성능 기술. 예 : 해상도 OOO이상 등)	○ 질량 범위 : m/z 5 ~ 1,400 이상 (Q1 ~ Q3)
상세사양 (주장비, 부대장비 등 신청 장비에 대한 상세사양을 기술)	○ High Sensitive Triple Quadrupole ○○/○○ System (고감도 삼중 사중극자 액체크로마토그래피 질량분석기)는 분석 시료를 Ion화시켜주는 Ion Source 와 질량을 분석하여 주는 mass analyzer로 구성 되어 있음 - 스캔 속도 : 12,500 u/sec 이상 - 다이나믹레인지 : 6.0 x 106 or wider - 분자량 정확도 : 0.1 amu 이하 from 5-1,000 m/z, 0.01% 이하 from 1,000-1,400 m/z - 질량 안정성 : 0.1 Da 이하 (24 hours at constant temperature) - 질량 분해능 : 0.4 Da or less (FWHM) - Polarity switching : 30 ms 보다 빠름 - 최소 Dwell 시간 : 1 ms 이상 - Dynamic MRM transitions : 4,000 or more ion transitions per method - Triggerd MRM transitions : 10 MRM transitions (primary and secondary) for library search and compound confirmation 이상 - MRM 감도 - ESI Positive : 1 pg of reserpine injected on column, quantifying on the transition m/z 609 to 195 with Signal-to-noise ratio more than 50,000:1 (RMS x1) - MRM 감도 - ESI Negative : 1 pg of chloramphenicol injected on column, quantifying on the transition m/z 321 to 152 with Signal-to-noise ratio more than 50,000:1 (RMS x1)
제작사 및 모델명 (입찰예정이면 표에 칸을 추가하여 제작사 및 모델명을 2개 이상 작성)	제작국가명	제작사명	모델명
	USA	○○○	○○○○

교육장비의 필요성

※ 교육시설･장비의 교육목적과의 부합성 제시

[예시 1]

○ 본 사업단에서 구매 추진 중인 OOO용 PET은 핵의학분자영상 교육을 위한 플랫폼을 제공하는 기본적인 장비로서 플랫폼 사업의

플랫폼 장비라 할 수 있음. 최근 핵의학분자영상 교육에서 고해상도, 고민감도, 다중 영상 획득 기능이 구현된 장비를 구축하는 것

이 치료용 방사성의약품 신개념 치료기술 개발에 도움이 될 것임. 치료용 방사성 의약품은 기본적으로 F-18, C-11 등이 표지된 방

사성 의약품인데 Cu-64, I-124는 물론이거니와, Lu-177, Y-90에 대한 치료용 핵종교육과 이에 대한 OOO PET 기술 개발이

필요한 것이어서 이를 구현할 수 있는 장비가 필요함.

○ 방사성의약품을 개발하기 위해서는 신약후보물질의 약물동태를 평가하고 치료용 방사성의약품 개발을 위하여 F-18,

C-11 표지된 신약후보물질을 인체에 투여하여 약물동태를 평가하여야 하고 이를 이하여 OOO PET이 필수 장비임.

○ 최근 방사성의약품을 포함한 신약개발의 방향이 질환 표적 기반으로 진행되고 있으며, 신약의 유효성의 예후, 예측을

모니터링 할 수 있는 companion biomarker의 수요가 늘어남에 따라 각 질환의 진단 지표로 사용 가능한 바이오마

커를 이용한 PET분자영상 평가 기술은 신약개발의 새로운 방향으로 제시되고 있음.

[예시 2]

○ OOOOOO교육센터의 주 목적은 한국형 구제역 백신을 개발하고 시험백신을 생산하여 생산된 백신의 효능을 평가하

여 현장에서 사용하는 것임

○ 구제역 백신의 효력평가에는 세계동물보건기구(OIE) 매뉴얼에 근거하여 최소 소 OO 마리를 사용토록 권장하고 있음

○ 생물안전 O등급 동물실험실의 부검실에서 멸균처리된 후 외부로 반출되어야 구제역바이러스로 인한 실험실 외부 환

경의 오염을 예방할 수 있음

○ 종전에는 고압멸균기를 사용하는데 고압멸균기를 사용하면 동물의 사체를 해부하여 작은 부분으로 절단하기 때문에 구

제역 효능시험에 사용하는 최소 OO두의 실험 소를 처리하는 경우에는 많은 인력과 시간이 소요됨

○ 본 장비의 경우, 소를 통째로 아무런 조치없이 처리 가능하며, 최종산물은 고병원성병원체가 완전 사멸된 액상상태 혹

은 비누형태로 고체화되는 장점이 있으며 폐기물의 재활용이 가능하여 주변 환경에 무해한 처리방식임

○ 특히, 실험 소를 개별적으로 해부처리할 경우에는 교육자 및 시설관리자의 정신적인 스트레스도 가중되는데 본

장비를 사용할 경우, 인력소요가 적으며 작업에 따른 정신적인 부담도 경감됨

교육장비의 차별성

가. 교육장비의 혁신성(innovativeness) 및 수용력(capacity)

※ 구축하고자 하는 장비의 특화된 부분 및 새로운 기능 제시

[예시 1]

○ 최저 검출 한계 및 최저 정량 한계

- 광범위한 질량 측정 범위에 걸쳐 ion generation 및 transmission이 최적화되어, 다양한 시료 유형에 대해 최저 검출 한계와 최저 정량 한계가 보장됨. Attogram (zeptomole) 감도 덕분에, 복잡한 매트릭스 내의 극미량 목적 성분을 보다 확실하게 검출하고 정량할 수 있음.

○ 최고의 일일 생산성

- 자동화된 다중 분석물 튜닝으로 실험당 더 많은 정보를 얻을 수 있음. High Throughput 자동화 기능으로 96 well plate에 있는 시료를 10 분 이내에 분석할 수 있음. 또한 시스템의 향상된 감도와 확장된 측정 범위(dynamic range)로 인해 많은 응용에서 시료 전처리가 "희석하고 주입"하는 것처럼 간편해질 수 있으므로 생산성이 크게 향상됨.

[예시 2]

○ Full Scanning(미량으로도 샘플 분석 가능)

고분해능 쿼드루폴 퓨리에트랜스폼/오비트랩 질량분석기 시스템은 기존의 MS/MS 시스템에서는 수행하지 못한 높은 감도와 Full Scanning으로 한번 시료 주입으로 모든 분석물질에 대한 질량비를 얻어낼 수 있다. 분석 항목마다 MS/MS 장비의 튜닝 없이 간편하게 운영하며 분석결과를 최대로 얻을 수 있다.

○ 복잡한 시료 전처리의 개선

실험실 안정성 확보: 액-액 추출 또는 시료 전처리가 필요 없으므로 추출과 전처리 시 사용되는 유해한 강산과 휘발성 유기용매의 사용이 생략 가능하다.

완전 자동화: 완전 자동화를 통해 유도체화나 복합적인 추출단계에 노동력과 시간을 줄일 수 있다.

○ 데이터 신뢰도 및 감도의 향상

질량분석 검출: 질량분석장비에서 수중 이온성 물질을 이온화시켜 각 물질에 대한 질량대 전하비(m/z)를 측정함으로서 정확한 물질규명을 수행하게 해주고 기존보다 훨씬 높은 감도로 검출한계를 낮추어 주며 미량 정량분석에 있어서도 재현성과 안정성을 가진다.

공인된 분석기관으로 향상·신뢰성 높은 환경 분석업무를 수행가능: 먹는 물 수질분석항목인 할로초산류와 브롬산이온, 퍼클로레이트의 회수율 90% 이상, 검출한계 MDL < 0.5ppb HAA5와 브롬산 염이 가능하다.

나. 기존 교육장비와의 차별성(differentiation)

※ 기존 장비와의 차이점을 비교대조표로 제시

[예시 1]

○ 사용하기 편리한 유저 인터페이스

- 소프트웨어는 시료 관리, MS 분석법 최적화, 데이터 처리 및 정량 분석 보고서 작성을 간소화 하도록 제작되어 있음. 놀라운 성능의 도구 세트는 주요 워크플로, 특히 제약 실험실 및 규제 대상 실험실 환경의 작업 절차를 간소화합니다. 이러한 도구 세트에는 생물학적 분석을 LIMS와 자동으로 연계하고, 의약품 개발 응용에서 High-Throughput in vitro 스크리닝을 수행하기 위한 Study Manager가 포함됨. Optimizer 소프트웨어는 화합물 MRM 파라미터를 자동으로 측정하고, 트리거 방식의 MRM (tMRM) 데이터 기반 수집을 통해 뛰어난 감도로 신속하게 화합물을 정량하고 확인할 수 있음.

○ 다양한 종류의 Chromatography 기기의 응용 가능성

- 기본구성품인 HPLC 뿐만 아니라 함께 구매 진행되는 캐필러리 전기영동 하이브리드 텐덤 질량분석기의 캐필러리 전기영동기 (CE) 도 교환장착하여 사용 가능함으로 다양한 종류의 실험에 유연하게 대처 할 수 있음.

○ 규제 대상 실험실을 지원하는 소프트웨어 및 서비스

- 운영 소프트웨어는 GLP/GMP 및 21 CFR Part 11 규정 준수 요건을 모두 충족시키는 종합적인 도구를 제공함. 이 소프트웨어에는 감사 추적, 다중 사용자에 대한 로그인 보안, 사용자 권한 및 전자 서명 기능이 내장되어 있어 규제 환경에서 더 간편하게 실험실을 운영할 수 있음.

[예시 2]

장비	기존 Non-Invasive 장비	OO 흡입 장비	OO(주)
개요	치료: 초음파 진단: CI 또는 초음파	Water-Jet 방식	진단 및 치료 : 단일 시스템 초음파 진단/치료
강점	이미지용 치료분야 선점 FDA 제품 인증 진행 중 임상 기술 선행됨	현재 가장 보편화 된 기술	진단 및 치료기기 융합제품 Non-Invasive 경제성 높음
약점	국소 부외의 OO제거에만 적용	Invasive 방식 가능 시술자의 노하우에 의존 회복기간이 김	개발단계 안전성 보장 Water-Jet 보다 시술 횟수가 많을 것으로 예상
특징	제품의 경제성이 낮음 진단 및 치료기기 융합기술 낮음	고객 만족도 낮음 부작용 있음 반복된 시술 요구	안전성 강조 제품의 신뢰성 강조 제품의 경제성 강조 가장 진보된 제품 성능

교육장비 도입의 적정성

※ 타당한 도입방법과 도입금액의 적정성 등을 기재

구 분	내 용
취득방법 (해당란에 ‘○’표시)	구 매	리스 (단기임대)		렌탈 (단기임대)	제작의뢰		자체제작 (자체개발)	기 타 (직접 기재)
구축비용 (단위: 백만 원)	단가		수량			총금액		적용환율 (외자일 경우)	연도별 분할납부 금액 및 임대료 (분할납부예정 또는 임대일 경우)
구축일정	(YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD)
운영시기	YYYY-MM-DD
활용기간	00년간

□ 구축비용의 적정성

※ 기구축 동일 시설장비의 가격, 타 제작사 시설장비 가격과 비교(동일 시설장비의 가격 리스트를 첨부)

[예시]

구 분	내 용
취득방법 (해당란에 ‘○’표시)	구 매	리스 (단기임대)		렌탈 (단기임대)		자체의뢰	자체의뢰 (자체개발)	기 타 (직접 기재)
	○
구축비용 (단위 : 백만 원)	단가		수량		총금액		적용환율 (외자일 경우)		연도별 분할납부 금액 및 임대료 (분할납부예정 또는 임대일 경우)
	57		1		57		-		-
구축일정	(2022-10-01 ~ 202x-12-31)
운영시기	202x-01-02
활용기간	10년간

□ 구축비용의 적정성

-  국내에 도입된 액체크로마토그래피 질량분석기가격은 그 사양에 따라 달라지나 평균적으로

OO억원에서 OO억여원 이상임. [첨부. 견적서 참고]

- 세계 최고 수준의 유기화합물 분석 기자재로서 성능에 대한 검토는 충분하다고 판단됨

또한 고가의 기자재로 구축되는 만큼 향후 분석 확장성을 고려하여 추가 사양을 검토하였고 장착가능

여부에 대해 검토하였음.

- 검토장비는 각종 미생물들의 대사과정에서 생성된 극미량의 대사산물 확인 및 정량 실험에 사용하기에

최적화된 장비임.

- 검토 장비는 여러 가지의 고유 Hardware 기능으로 정량분석에서 가장 중요한 감도를

reserpine 1 pg on column으로 측정 시 S/N > 50,000 의 감도를 나타내었다. 또한, 다양한 농도범

의 물질들을 한번의 실험을 통해 정량하기 위해 농도의 다이나믹레인지가 106 이상 임.

- 따라서, 극미량의 미생물 유래 대사체 발굴 및 개발 기술 분야의 다양한 시료에 대한 유기물의 특성분

석과 정량 분석에 가장 적정한 장비이며, 손쉬운 기기 사용을 위한 유저인터페이스의 사용과 기기

유지관리의 편리성 등을 비교 할 때 향후 10년 동안 장비를 운용함에 있어 효율적임.

교육장비의 구축 및 운영 계획

※ 단계별 구축 전략, 구축 시 고려사항(구축환경) 등

가. 구축환경

※ 교육시설･장비 구축 환경의 자가진단 및 시설담당자의 확인 필증 첨부(검토사항은 장비별 특성에 따라 추가/변경 가능)

※ 안전확보조치계획 등이 포함된 실험실 안전관리 매뉴얼 첨부(위험요소가 잠재된 장비일 경우 해당)

검 토 사 항		검 토 내 용		판 단
설치 환경 검토	공간 확보	설치될 장비의 크기에 맞는 공간인가?		적합/미흡/부적합/무관
	전기	설치될 장비에 맞는 용량의 전력은 확보 되었는가?		적합/미흡/부적합/무관
	수도	설치될 장비에 맞는 용량의 용수는 확보 되었는가?		적합/미흡/부적합/무관
	진동	설치될 장비가 진동에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?		적합/미흡/부적합/무관
	자기장	설치될 장비가 자기장에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?		적합/미흡/부적합/무관
	소음	설치될 장비가 소음에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?		적합/미흡/부적합/무관
	분진	설치될 장비가 분진에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?		적합/미흡/부적합/무관
	냉‧난방	냉‧난방기가 필요한 경우, 마련되었나?		적합/미흡/부적합/무관
	화재설비	설치 공간에 화재설비 장치는 완비되어 있나?		적합/미흡/부적합/무관
	위험대비	위험물(유독가스 등)을 취급하는 경우, 대비책은 마련되어 있나?		적합/미흡/부적합/무관
	보안장치	시건 장치가 되어 있어 외부인의 출입을 적절하게 통제할 수 있나?		적합/미흡/부적합/무관
	통신	인터넷 등 통신시설은 확보되었나?		적합/미흡/부적합/무관
	운반	장비운반 시 건물 내 방해 또는 위험 요소가 있나?		적합/미흡/부적합/무관
설치 공간 사진			장비 설치 시 고려사항 또는 기타 특이사항
			※ 장비가 갖고 있는 특수한 성격과 그로 인하여 구축, 설치, 운영 시에 지켜야 하는 특수 조건들을 기재.

[예시]

가. 구축환경

검 토 사 항		검 토 내 용		판 단
설치 환경 검토	공간 확보	설치될 장비의 크기에 맞는 공간인가?		적합
	전기	설치될 장비에 맞는 용량의 전력은 확보 되었는가?		적합
	수도	설치될 장비에 맞는 용량의 용수는 확보 되었는가?		적합
	진동	설치될 장비가 진동에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?		적합
	자기장	설치될 장비가 자기장에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?		적합
	소음	설치될 장비가 소음에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?		적합
	분진	설치될 장비가 분진에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?		적합
	냉‧난방	냉‧난방기가 필요한 경우, 마련되었나?		적합
	화재설비	설치 공간에 화재설비 장치는 완비되어 있나?		적합
	위험대비	위험물(유독가스 등)을 취급하는 경우, 대비책은 마련되어 있나?		적합
	보안장치	시건 장치가 되어 있어 외부인의 출입을 적절하게 통제할 수 있나?		적합
	통신	인터넷 등 통신시설은 확보되었나?		적합
	운반	장비운반 시 건물 내 방해 또는 위험 요소가 있나?		적합
설치 공간 사진			장비 설치 시 고려사항 또는 기타 특이사항
			※ 도면 참조

- 본 장비를 위해 전용 분석실을 OOOO센터 2층 실험실에 독립적인 공간으로 마련하고 기기운영의 효율성을 위해 전기, 공조 등의 규격을 기자재 제조사의 권고사양에 따라 구축 예정 임. [첨부. 기관안전확인필증]

- 도면 및 구축 위치

<OO센터 2층 도면>

나. 교육장비의 운영 재원, 유지 및 집행 계획

예상 연간 운영유지비 (단위: 백만 원)	유지보수비		운영비			합계
	유지비 (장비를 이상 없이 유지하기 위한 고장수리, 정비, 점검 등에 소요되는 비용)	교체비 (수명을 초과 하거나 기능을 상실한 부품의 교체비용)	운용비 (장비 운영 시 직접적으로 사용되는 연료비, 전기비, 가스비, 시약 및 재료 구입비)	인건비 (장비의 운영인력 및 지원부서 인력의 급여 및 수당)	관리비 (장비 관련 교육훈련, 공공요금, 보험, 재배치, 폐기, 홍보물, 세금 등에 소요되는 비용)

※ 신규인력 확보 시 구체적인 채용계획, 교육장비의 전담운영인력 배치 계획, 전담운영인력의 역량강화를 위한 교육계획 등을 기재

다. 교육장비 전담운영인력 계획

성명 (채용예정자는 OOO)	소속부서명	최종학위	직군	고용형태	담당장비수 (신청 장비 포함)	장비운영경력
		고졸 / 학사 / 석사 / 박사	교육원 / 기술원 / 행정원	정규직 / 무기계약직 / 계약직
		고졸 / 학사 / 석사 / 박사	교육원 / 기술원 / 행정원	정규직 / 무기계약직 / 계약직
		고졸 / 학사 / 석사 / 박사	교육원 / 기술원 / 행정원	정규직 / 무기계약직 / 계약직
		고졸 / 학사 / 석사 / 박사	교육원 / 기술원 / 행정원	정규직 / 무기계약직 / 계약직

※ 장비 전담운영인력의 구체적인 사항을 기술. 전담운영인력은 해당기관에서 4대보험을 적용받는 직원인 경우 인정됨(대학의 학·석·박사 과정 재학생은 인정되지 않음)

※ 전담운영인력이란 시설장비에 대한 소정의 교육을 이수하여 전문적 지식과 기술을 보유하고, 시설장비 운용(시설장비 작동, 데이터 분석 및 결과해석, 시료전처리 등) 및 유지관리(시설장비 상태 최적화 유지, 소모품 및 부속품의 정기적 교체) 업무 등을 주로 전담하는 자(교육개발활동을 병행하는 자도 포함)

[예시 1]

나. 교육장비의 운영 재원, 유지 및 집행 계획

- 자체 교육사업비 및 외부 공동활용에 따른 요금징수를 통해 운영비 확보

- ‘소비전력+감가상각비+인건비+유지보수비’를 기준으로 자체 및 공동활용에 따라 징수된 요금을 통해 유지보수 비용 확보

- 사용자의 부주의한 실수로 인하여 고장이 발생하여 보수가 필요한 경우에는, 원인 제공자 측에서 보수비용을 담당토록 하는 것을 원칙으로 함

- 타 기관에서의 의뢰에 대하여 독립채산 서비스를 진행, 사용료를 산정하여 장비 관리 비용을 충당하는 효과를 기대함

예상 연간 운영유지비 (단위 : 백만 원)	유지보수비		운영비			합계
	유지비 (장비를 이상 없이 유지하기 위한 고장수리, 정비, 점검 등에 소요되는 비용)	교체비 (수명을 초과 하거나 기능을 상실한 부품의 교체비용)	운용비 (장비 운영 시 직접적으로 사용되는 연료비, 전기비, 가스비, 시약 및 재료 구입비)	인건비 (장비의 운영인력 및 지원부서 인력의 급여 및 수당)	관리비 (장비 관련 교육훈련, 공공요금, 보험, 재배치, 폐기, 홍보물, 세금 등에 소요되는 비용)
	12	3	15	25	3	58

다. 교육장비 운영 인력 현황

성명 (채용예정자는 OOO)	소속부서명	최종학위	직군	고용형태	담당장비수 (신청 장비 포함)	장비운영경력
OOO	전자공학과	박사	교수	정규직	3	5

6. 교육장비의 활용 계획

※ 공동활용 계획이 있을 경우에 공동활용 체계, 시스템 등을 기재

※ 교육장비의 활용 예상기간, 과제 종료 후 활용계획 등을 기재

가. 교육장비의 활용목표

※ 활용계획 점검항목별 구체적인 달성 계획을 기재

구 분		전체	기관내부1)	기관외부2)
교육	건 수	연간 건	연간 건	연간 건
	인 원	연간 명	연간 명	연간 명
	프로그램	연간 건	연간 건	연간 건
	시 간	연간 시간	연간 시간	연간 시간

1) 기관내부 : 소속기관 내 인력의 이용실적 기재

2) 기관외부 : 소속기관 외 인력의 이용실적 기재

나. 과제(사업) 종료 후 활용계획

※ 단독, 공용활용허용, 공동활용서비스, 처분, 매각 중 선택하여 구체적으로 작성

[예시]

가. 교육장비의 활용계획

구 분		전체	기관내부	기관외부
교육	건 수	연간 10건	연간 7건	연간 3건
	인 원	연간 60명	연간 30명	연간 30건
	시 간	연간 500시간	연간 300시간	연간 200시간

나. 과제(사업) 종료 후 활용계획

※ ※ 단독, 공용활용허용, 공동활용서비스, 처분, 매각 중 선택하여 구체적으로 작성

공용활용서비스 대상 기관

대상기관	활용내용
OO재단	○ 신약 및 개량신약 후보물질 발굴 및 약동학적 교육의 정량적 분석
OO대학교	○ 환경 유해물질 분석 등 환경과학 관련 교육의 정량적 분석

- 고감도 삼중 사중극자 액체크로마토그래피 질량분석기의 도입으로 각종 미생물들의 대사과정에서 생성된 대사산물 확인 및 정량 실험 지원을 통한 OOOO교육원의 분석 기술 향상 및 공동교육 수행 가능함.

- OOOO센터에서는 향후 미생물 대사산물 정량/정성 분석 분야의 국가적 전략 공용분석교육시설로서 역할을 수행 할 수 있을 것으로 예상됨.

7. 교육장비 구축에 따른 기대효과

※ 반도체 교육장비 구축시에 생기는 기대효과를 정량적으로 기재

기대효과

[예시]

기대효과

-  다양한 기관과의 기기 공동이용 및 공동교육을 위한 지역 인프라 활성화

-  미생물 대사체 및 단백체 교육에 필수적인 LC, GC, GCMSMS, CE QTOFMS, ETD hybrid-MSn system 과의 공동사용을 통해 시너지 효과 창출

-  ICT장비산업에 공공시장 점유율 확대 및 수출액 증가에 따른 생산량 증대로 글로벌 강소기업 증가(4개→15개)등 중소기업과 일자리수 확대 (5.6만명→7.4만명)

※ 공공시장점유율 목표 : 네트워크장비(‘12년 23% → ’17년 40%)

※ 수출 목표 : ‘12년 3조 4060억원 → ’17년 5조 1490억원

- 특화 분야별 기업유치로 지역혁신 강화

8. 장비구축계획서 작성절차 및 참여인력

※ 장비 구축 계획에 따른 절차를 기술하고 참여인력 명단 및 각 교육인력의 업무를 간략히 기술

[예시]

- 장비구축계획 기간: 2024.1.1.~2024.1.20.

- 장비구축 회의 횟수 : 위 기간 동안 3회

- 참여명단: OOO책임/선임교육원, OOO책임/선임행정원, OOO교육원/기술원

- 업무분장:

OOO책임교육원/OOO책임행정원: 수요조사 및 중복성 검토

OOO선임교육원/OOO선임행정원: 장비견적서 검토

- 장비구축계획서 초안 작성 일자:

장비구축계획서 최종 작성 일자:

- 기타

	장비수요조사								• OO 수요조사
	장비추천								• 강원권 OOOO지원센터 또는 대학 • 공통필요장비 파악(전문위원) • 장비운영계획수립
	장비선정								• 자체 장비도입심의 • 장비구축리스트 선정(
	장비활용계획 수립
	장비 운영 및 유지관리 계획 수립

【붙임 1】

연구시설 / 장비 구입 및 활용계획서

* 1,000만원 이상(부가가치세 포함)의 장비를 구매할 경우 건별로 작성

수행기관명		주관기관명				구입연차					(2024년)
시설 / 장비명		(국문)	고성능 패킷 캡쳐 리플레이 시스템
		(영문)	High Performance Packet Capture & Replay System
연구장비분류		대분류						중분류
모델명		IS4010E
제작국가		한국			제작사			시스메이트
구입방법		구매( ○ ) 임차( )			구입구분			내자(○ ) 외자( )
구입일자(예정)		20XX. 5			구입금액(예정)			50,000,000원
공동활용 여부		단독활용( ○ ) 기관내부와 공동활용가능( ) 기관외부와 공동활용가능( ) 협의후 결정( )
장비 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	현재 구매하고자 하는 고성능 패킷 수집기와 유사한 사양의 네트워크 기반 장비를 보유하고 있지만, 과제에서 시험하거나 얻어진 결과물을 성능적 측면과 정확도 측면에서 정확히 벤치마킹하기 위해서는 Wired Speed로 패킷을 수집하고 리플레이해줄 시스템이 필요하다.
	원리 및 특징	10 Gbps (9.95 Gbps) 성능으로 패킷을 캡쳐하고 분석할 수 있는 하드웨어 기반 시스템 추가적으로 패킷 샘플링, 패킷 전송, GPS 타임스탬프 기능 지원
	주요사양	10 Gbps POS Monitoring Interface (extensible OC-192c fiber, PPP/HDLC layer 2) PCI-Express 8x Bus Interface (PCI-Express 8x bus speed, Higher packet DMA) Hardware-based Packet Capturing Engine
	사용용도 (활용방안)	실제와 유사한 네트워크 테스트베드에서 Real Time으로 Wired Speed상에서 패킷을 생성해 내고 명확한 문자로 표현되는지의 검증과 지속적인 테스트를 통하여 패킷 검증 효과의 극대화를 실현할 수 있어, 실제 네트워크에 거의 유사한 네트워크 환경에서 본 연구의 검증 작업이 가능하게 되는 효율성을 가질 수 있다.
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 60% [(24시간X50주) / (40시간X50주)] 이상
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음
	유지보수 방안	판매 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고, 판매 업체의 전담 인력 활용으로 과제를 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다.
	기타
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명		관리부서			취득일시		공동활용 가능여부
		PLS-1000		지식정보보안연구부			2006		활용불가( ), 제한적 활용( ○ )
		한국전자통신연구원 정보보호연구단에서는 현재 구매하고자 하는 패킷 수집 시스템과 유사한 사양의 네트워크 기반 수집 장비를 보유하고 있지만, 본 과제에서 요구되는 고성능에는 부족한 사양임
공동활용 및 임차사용 불가사유		고성능 패킷 수집 장비는 패킷 수집 및 관리 시스템의 기본 기능으로 제공되어야 하며, 이를 이용하여 수집된 패킷을 분석하는 패킷 분석 엔진기술 개발과 알고리즘 검증 및 타당성 시험을 위하여 다양한 네트워크 트래픽을 대량으로 분석하는 것이 필요합니다. 그리고 해당 제품을 개발 제품에 접속시켜 지속적으로 시험하여야 하여야 함으로 다른 과제와 공동 활용이 어렵다. 또한 구매하고자 하는 제품은 본 과제에서 개발 하고자 하는 시스템의 개발 기간 동안 계속 개발 및 시험환경으로 제공되어야 할 것이므로 구매가 임차보다 경제적이다.

※ 부가세 포함 ‘1천만원이상 연구시설 및 연구장비’의 구입계획이 있는 경우에 한하여 작성
(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 ‘산업기술개발장비 통합관리요령 산업기술개발장비 분류체계 참조